**LE200Bi固件说明**

1. 请使用U盘拷贝固件到根目录，U盘需要FAT32格式，且根目录下同时只能存在一个固件（bin文件）。
2. 将U盘接入灯具u盘接口后，按住MODE键同时打开灯具电源，触发升级并等待升级进度条完成。
3. 版本号查看方法：进入菜单里灯具信息查看。
4. 版本说明：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **版本** | **更新内容** | **日期** |
| V1.03 | 修复已知问题 | 20251226 |

**注：详细规格请在官网（www.godox.com.cn）下载最新说明书。**

1. Please use a USB flash drive to copy the firmware to the root directory and the U disk needs to be in FAT32 format. At the same time, only one firmware (bin format) can exist in the root directory.
2. Insert the USB flash drive into the USB port of the light, press the MODE button while turning on the light to trigger the upgrade. Wait for the upgrade progress bar to complete.
3. To check the version number: Go to the menu and check the INFO.
4. Version Instructions:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Version** | **What’s new** | **Date** |
| V1.03 | Optimized known issues. | 2025-12-26 |

**Note: For more details, please download the newest instruction manual on the official website:**

**www.godox.com.**